+

**Załącznik Nr 1 – „Specyfikacja zamawianych mebli do ZSO nr 4”** załącznik do zapytania ofertowego z dnia 7 lipca 2020 do wyceny ( składać z ofertą).

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

**Formularz ofertowy – cenowy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja | Ilość  szt. | Cena  Jednostkowa zł netto | Wartość netto | VAT wartość brutto |
| 1 | **Stolik przedszkolny prostokątny 6 os**obowy, stelaż z rury stalowej min. Ø 25 mm x 1,5 mm, rury gięte, spawany, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża zabezpieczone okleiną PCV, kolor blatu buk, kolor stelaża żółty RAL 1003, (wymiary 750 x 1250x 590), **rozmiar stolika 3** (dla uczniów 1190-1420 mm). | 5 |  |  |  |
| 2 | **Krzesło przedszkolne**: stelaż metalowy z rury min. Ø 25 mm x 1,5 mm, siedzisko i oparcie – sklejka wyprofilowana kolor buk, końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego, rury gięte, spawane, kolor stelaża żółty RAL 1003, **rozmiar krzesła 3** (dla uczniów 1190-1420 mm). | 30 |  |  |  |
| 3 | **Wieszak przedszkolny jednostronny,** sześć przedziałów na buty na dole wieszaka i 6 na górze, 6 haczyków metalowych na ubrania zabezpieczone na końcach gumowymi lub plastikowymi zaślepkami. Kolor płyty laminowanej buk, grubość płyty zabezpieczająca przed wyginaniem, posiadający wymagane certyfikaty i atesty. Wymiary długość 1450mm x szerokość dół 360 mmx wysokość 1200 mm, wysokość dolnego przedziału 336 mmm (dopuszcza się niewielkie odchylenia wymiarów po uzgodnieniu z odbiorcą). | 4 |  |  |  |
| 4 | **Segment przedszkolny** podział na równe część 8 przedziałów bez drzwiczek. Segment wysokość 1370 mm, szerokość 900 mm, głębokość 380 mm. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o kolorze popiel o grubości min. 18 mm, półki kolorowe do uzgodnienia z Zamawiającym, połączenia przy pomocy kołków i złączy meblowych, ścianka tylna z płyty lakierowanej HDF o grubości min 3,2 mm. | 1 |  |  |  |
| 5 | **Segment przedszkolny**  podział na 3 części: góra z drzwiczkami w środku otwarta półka, dół i góra z drzwiczkami i zamkami na klucz. Segment wysokość 1370 mm, szerokość 900 mm, głębokość 380 mm. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o kolorze popiel o grubości min. 18 mm, drzwiczki kolorowe kolor do uzgodnienia z odbiorcą, górne drzwiczki zamykane na kluczyk, uchwyty drzwiczek w każdych drzwiczkach, połączenia przy pomocy kołków i złączy meblowych, drzwiczki na zawiasach puszkowych, ścianka tylna z płyty lakierowanej HDF o grubości min 3,2 mm. | 1 |  |  |  |
| 6 | **Segment przedszkolny** podział na równe części 16 przedziałów bez drzwiczek. Segment wysokość 1370 mm, szerokość 900 mm, głębokość 380 mm. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o kolorze popiel o grubości min. 18 mm, półki kolorowe do kolor uzgodnienia z Zamawiającym, połączenia przy pomocy kołków i złączy meblowych, ścianka tylna z płyty lakierowanej HDF o grubości min 3,2 mm. | 2 |  |  |  |
| 7 | **Szafa** z kolorowymi drzwiczkami w środku 4 półki. Szafa - wysokość 1370 mm, szerokość 900 mm, głębokość 380 mm. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o kolorze popiel o grubości min. 18 mm, drzwiczki kolorowe kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, drzwiczki na zawiasach puszkowych zamykane na kluczyk, uchwyty drzwiczek w każdych drzwiczkach, drzwiczki na zawiasach puszkowych, połączenia przy pomocy kołków i złączy meblowych, ścianka tylna z płyty lakierowanej HDF o grubości min 3,2 mm. | 1 |  |  |  |
| 8 | **Segment przedszkolny** podział na 4 równe części 3 części bez drzwiczek, dolna część z kolorowymi drzwiczkami zamykanymi na kluczyk z uchwytami w obu drzwiach. Segment wysokość 1370 mm, szerokość 900 mm, głębokość 380 mm. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o kolorze popiel o grubości min. 18 mm, półki i drzwiczki kolorowe kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, drzwiczki na zawiasach puszkowych, połączenia przy pomocy kołków i złączy meblowych, ścianka tylna z płyty lakierowanej HDF o grubości min 3,2 mm. | 1 |  |  |  |
| 9 | **Segment przedszkolny** podział na równe część - 4 przedziały bez drzwiczek. Pólki i przegroda kolorowe kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Segment wysokość 750 mm, szerokość 900 mm, głębokość 380 mm. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o kolorze popiel o grubości min. 18 mm, półki kolorowe do uzgodnienia z Zamawiającym, połączenia przy pomocy kołków i złączy meblowych, ścianka tylna z płyty lakierowanej HDF o grubości min 3,2 mm. | 1 |  |  |  |
| 10 | **Segment przedszkolny** podział na równe część - 4 przedziały bez drzwiczek. Pólki i przegroda kolorowe kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Segment wysokość 137 mm, szerokość 900 mm, głębokość 400 mm. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o kolorze popiel o grubości min. 18 mm, półki i przegroda kolorowe kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. | 2 |  |  |  |
| 11 | **Biurko nauczycielskie** blat 1200 mm x 600 mm wysokość 750 mm, kolor popiel, z płyty wiórowej laminowanej, o grubości min 18 mm, (zapewniającej odpowiednią sztywność mebla), z 3 szufladami zamykanymi na klucz z 3 uchwytami szuflad, wysuwane szuflady na rolkach. | 1 |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |

Uwaga – rozmiary stolików i krzesełek wg. obowiązujących obecnie Polskich Norm. Przed dokonaniem dostawy Wykonawca jest zobowiązany okazać przedmiot zamówienia celem uzgodnienia kolorystyki mebli i ich wykończenia. Strony dopuszczają zmianę kolorystyki przedmiotu zamówienia bez konieczności zmiany umowy za zgodą Zamawiającego. Bez uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie kolorystyki i wykończenia przedmiotu zamówienia dostawa nie może być realizowana. Dopuszczalne są niewielkie różnice w wymiarach mebli po akceptacji Zamawiającego.

Oświadczam, że wszystkie przedmioty zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa certyfikaty dla przedmiotów użytkowanych w szkołach i przedszkolach i zobowiązuje się je dostarczyć po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy.

.......................................................

*Miejscowość i data*  ......................................................................................................

*Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania*